|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Potwierdzenie spełniania wymagań minimalnych** | **Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego** |
|  | **Marka pojazdu: ………………………………****Model: …………………………………………****Rok produkcji: ………………………………** |  |
|  | **Wymagania minimalne** | **Parametr techniczny oferowany przez Dostawcę** (należy podać dane oferowanego samochodu, a w pozostałych pozycjach potwierdzić spełnianie parametrów poprzez określenie „TAK” lub „Spełnia” |
| **1.** | **Nadwozie pięciodrzwiowe:** |  |
|  | Długość całkowita minimum 5100 mm – maksimum 5500 mm, |  |
|  | Rozstaw osi minimum 3300 mm, |  |
|  | Szerokość bez lusterek – maksimum 1980 mm, |  |
|  | Wysokość - maksimum 1990 mm bez obciążenia, |  |
|  | Masa całkowita do 3,5 t, |  |
|  | Lakier nadwozia metalizowany w odcieniach: srebrny, szary, granatowy, czarny itp.  |  |
|  | Kolor tapicerki: pod kolor nadwozia, |  |
|  | Drzwi boczne tylne przesuwne z prawej i lewej strony z otwieranymi szybami, |  |
|  | Wycieraczki szyby przedniej z regulacją prędkości, |  |
|  | Klapa tylna otwierana do góry z wycieraczką i ogrzewaną szybą lub drzwi z ogrzewanymi szybami i wycieraczkami, |  |
|  | Spryskiwacze szyby przedniej i tylnej/tylnych, |  |
|  |  Powiększona przestrzeń ładunkowa za 3 rzędem siedzeń, |  |
|  | Panele boczne tylne za drzwiami bocznymi tylnymi - przeszklone, |  |
|  | Zderzaki, lusterka zewnętrzne lakierowane w kolorze nadwozia.  |  |
| **2.** | **Jednostka napędowa:** |  |
|  | Silnik o pojemności minimalnej: 1600 cm3,  |  |
|  | Moc silnika minimalna: 88 kW/120 KM, |  |
|  | Skrzynia manualna, |  |
|  | Rodzaj paliwa- wyklucza się zasilanie gazowe, |  |
|  | Emisja spalin - zgodnie z normą Euro 5 lub Euro 6. |  |
| **3.** | **Układ kierowniczy:** |  |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego, |  |
|  | Kierownica po lewej stronie samochodu, |  |
|  | Regulowana kolumna kierownicy. |  |
| **4.** | **Wyposażenie minimalne:** |  |
|  | 2 kluczyki, |  |
|  | Prędkościomierz, |  |
|  | Obrotomierz, |  |
|  | Wskaźnik poziomu paliwa, |  |
|  | Centralny zamek sterowany pilotem, |  |
|  |  Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane - składane,  |  |
|  | Klimatyzacja minimum manualna przód i tył, |  |
|  | Ogrzewanie przedniej i tylnej części pojazdu, |  |
|  |  Podświetlanie tablicy rozdzielczej i wskaźników, |  |
|  | Szyby w pierwszym rzędzie siedzeń sterowane elektrycznie, |  |
|  | Radio z odtwarzaczem CD, MP3, z głośnikami w kabinie kierowcy i przestrzeni pasażerskiej, |  |
|  | Regulacja ustawienia świateł, |  |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe jeżeli jest przewidziane przez producenta. |  |
| **5.** | **Bezpieczeństwo:** |  |
|  | Bezwładnościowe 3-punktowe pasy bezpieczeństwa przy wszystkich fotelach |  |
|  | Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów w pierwszym rzędzie siedzeń, |  |
|  | Zagłówki we wszystkich siedzeniach z regulacją wysokości i pochylenia, |  |
|  |  System zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, |  |
|  | System stabilizacji toru jazdy, |  |
|  | Elektroniczna blokada rozruchu,  |  |
|  | Kierunkowskazy boczne, |  |
|  | Lusterko wewnętrzne wsteczne, |  |
|  | Światła przeciwmgielne przednie i tylne, |  |
|  | Światła mijania i drogowe, |  |
|  | Trzecie światło Stop, |  |
|  | Światło cofania, |  |
| **6.** | **Przestrzeń pasażerska:** |  |
|  | 9 siedzeń łącznie z kierowcą, |  |
|  | Układ foteli w pierwszym rzędzie: kierowca+2 pasażerów, |  |
|  | Układ foteli w drugim rzędzie: pasażer + pasażer + pasażer, fotel w drugim rzędzie siedzeń, składany w sposób umożliwiający wsiadanie pasażerom w trzecim rzędzie,  |  |
|  | Układ foteli w trzecim rzędzie: pasażer + pasażer + pasażer,  |  |
|  |  Fotel kierowcy z regulacją wysokości oraz regulacją w odcinku lędźwiowym |  |
|  |  Niezależne oświetlenie części pasażerskiej i kierowcy, |  |
|  | Dysze nawiewu powietrza dla pasażerów tylnych siedzeń, |  |
|  | Roleta lub półka zakrywająca przestrzeń bagażową |  |
| **7.** | **Warunki Gwarancji:** |  |
|  | minimum 24 miesiące gwarancji mechanicznej elektrycznej i elektronicznej pojazdu,  |  |
|  | minimum 24 miesiące gwarancji na powłoki lakiernicze, |  |
|  | minimum 60 miesięcy gwarancji na perforację nadwozia, |  |
| **8.** | **Warunki dostawy:**  |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd do siedziby Zamawiającego na swój koszt i odpowiedzialność w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2016r. |  |
| **9.** | **Dokumentacja pojazdu** |  |
|  | Wykonawca wraz z samochodem dostarczy Zamawiającemu: |  |
|  | -homologację fabryczną umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (rejestrację) dopuszczenie pojazdu do ruchu na obszarze Polski, |  |
|  | - oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim, |  |
|  | - książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu, |  |
|  | - książkę przeglądów serwisowych, |  |
|  | - kartę pojazdu, |  |
|  | - inne wymagane prawem dokumenty pojazdu umożliwiające jego rejestrację oraz prawidłowe korzystanie z niego. |  |
| **10.** | **Wymagania dotyczące serwisu:** |  |
|  | Przynajmniej jedna autoryzowana przez producenta samochodu stacja obsługi, w której można dokonywać napraw gwarancyjnych i przeglądów okresowych dostarczonego samochodu musi znajdować się w Radomiu.  |  |
| **11.** | **Parametry**  |  |
|  | Zużycie energii |  |
|  | Emisja dwutlenku węgla |  |
|  | Łączna emisja zanieczyszczeń (tlenków azotu, cząstek stałych, węglowodorów niemetanowych) |  |

**Uwagi:**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………..

 (pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Dostawcy)